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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	

	
	
	

	 KODAS
	4X01S
	

	
	C600Gelžbetoninis latakas, su cinkuoto plieno (S275JR) briaunomis, šiems latakams 
	

	APRAŠYMAS
	tinka grotelės, kurių dydis yra 586x1000.
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	PRODUKTO SERIJA
	„M“ tipo drenažo latakas

	STANDARTAS
	EN 1433:2008

	APKROVOS KLASĖ
	D400 - EN 1433:2008

	PASKIRTIS
	Paviršinio vandens surinkimas ir nukreipimas į pėsčiųjų ir (arba) transporto priemonių eismui skirtas

	
	zonas pagal nurodytą srauto greitį.

	PATVARUMAS
	NPD

	ŽYMĖJIMAS
	4X01S

	  MEDŽIAGA
	Gelžbetonis

	  SERIJOS TIPAS
	C serija 600

	  SKIRSNIO TIPAS
	Standartas

	  BRIAUNOS TIPAS
	Cinkuotas plienas

	  VERSIJOS TIPAS
	Be integruoto nuolydžio

	  VANDENS SRAUTAS LT / SEK.
	0,5%=248,4-1%=351,2-1,5%=430,2 -2%=496,7 -3%=608,3
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	          Gaminio matmenys, mm
	Vidinis plotis, mm
	          Naudingas plotas, cm2
	               Svoris kg/vnt.

	           2000 x 600 x H 470 mm
	                     460 
	                      1437
	                    525
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